**Информация о техническом состоянии сетей, в том числе о сводных данных об аварийных отключениях,**

**объем недопоставленной электроэнергии**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период** | **Объект отключения** | **Причина отключения** | **Время отключения** | **Время включения** | **Перерыв электроснабжения потребителей** | **Объем недопоставленной электроэнергии** |
| **I квартал 2021** | Аварийных отключений объектов электросетевого хозяйства ПАО «ХМЗ»,  связанных с нарушением электроснабжения потребителей, не происходило. | | | | | |
| **II квартал 2021** | Аварийных отключений объектов электросетевого хозяйства ПАО «ХМЗ»,  связанных с нарушением электроснабжения потребителей, не происходило. | | | | | |
| **III квартал 2021** | КЛ 6 кВ | повреждение кабельной линии по невыясненной причине | 12.00ч. | 13.30ч. | 1,5ч. | - |
| ФП-1, ФП-3, ТП-21 | механическое повреждение кабельной линии при уборке территории | 14.55ч. | 15.28ч. | 0,55ч. | - |
| **IV квартал 2021** | Аварийных отключений объектов электросетевого хозяйства ПАО «ХМЗ»,  связанных с нарушением электроснабжения потребителей, не происходило. | | | | | |

Техническое

состояние сетей: 700/0 электрических сетей ПАО «ХМЗ» полностью выработали свой ресурс. Рабочее состояние поддерживается за счет регулярных испытаний и ремонтов.